Ngừng ghi

Quay lại

Y

Sector += 1

Y

N

Sector <= Số\_Sector

Số\_Sector= 0

N

Y

Y

N

N

Chế độ Ghi/Đọc

Mảng đủ 512 byte

Bắt đầu

Kiểm tra phản hồi MMC/SD

Số\_Sector += 1

Ghi vào MMC/SD

Xuất mảng 512 byte ra DAC

Đọc Sector

Sector = 0

Chế độ đọc

Đọc ADC

Chế độ ghi

Thiết lập

SPI, ADC, LCD